

DREWLUX S.C. UPH Szmidt J., Sieńko S.

środa, 3 sierpnia 2016

UL 4-GO SIERPNIA 4B

16-411 SZYPLISZKI

TEL/FAX (087)5681011

[**www.drewluxsj.pl**](http://www.drewluxsj.com.pl/)

[info@drewluxsj.pl](mailto:info@drewluxsj.com.pl)

skype: drewlux1

**Karta Gwarancyjna**

Do fak. ………….z dnia **......................**

## Drzwi wykonujemy z drewna: sosna, dąb, meranti

Okres gwarancji 24 - miesiące

## Data i podpis osoby sprzedającej

Symbole drzwi:

* DZ0 # 88, 68, 56 - Drzwi Zewnętrzne Ocieplane
* DW # 43 - Drzwi Wewnętrzne
* DŁ # 43 - Drzwi z tulejami lub kratką

Drzwi techniczne

* EI 30 # 50 - Przeciwpożarowe
* EI 60 # 60 - Przeciwpożarowe
* EIS 30 # 50 - Przeciwpożarowe dymoszczelne
* EIS 60 # 60 - Przeciwpożarowe dymoszczelne
* Rw 32dB # 50 - Akustyczne jednoskrzydłowe
* Rw 27dB # 50 - Akustyczne dwuskrzydłowe
* W/w # 50 - Wejściowe
* W/w # 60 - Wejściowe
* Sk - Skrzydło
* Wg zlecenia - Indywidualne zlecenie klienta

###### Przed montażem

1. Drzwi przechowywać ustawione na progu ościeżnicy w pomieszczeniach suchych (ogrzewanych).

**Ogólne zasady montażu**

1. Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne montujemy po wykonaniu prac mokrych, (tynki i posadzki), zamontowaniu okien oraz wysuszeniu budynku. To również dotyczy innych wyrobów z drewna.
2. Grzejnik nie może być zainstalowany bliżej niż 2m od drzwi zewnętrznych.
3. Po zamontowaniu ościeżnicy sprawdzamy poprawność funkcjonowania skrzydła.

**Zabrania się**

1. Ingerencji w konstrukcję drzwi.
2. Mocowania do drzwi zamykacza, krat, żaluzji itp.
3. Montażu dodatkowych zamków.

**Konstrukcja i eksploatacja drzwi**

1. Drzwi wykonane są w technologii drewna klejonego.
2. Konstrukcja drzwi zakłada uszczelnienie płycin drzwi silikonem.
3. Drzwi zewnętrzne nie mogą być narażone na bezpośrednią styczność z warunkami zewnętrznymi, muszą być ustawione pod zadaszeniem – zabezpieczającym przed słońcem i deszczem.

**Gwarancja nie obejmuje**

1. Nieprawidłowego montażu i uszkodzeń mechanicznych.
2. Uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania.

# Warunki gwarancji

1. Gwarancja jest honorowana przez producenta po przedstawieniu dokumentów:

karty gwarancyjnej i faktura zakupu.

1. Podpisanie faktury lub zlecenie montażu oznacza, że wygląd wizualny dostarczonych drzwi odpowiada zleceniodawcy.
2. Wilgotność drzwi zewnętrznych jest w przedziale 10% - 14%,

drzwi wewnątrz lokalowe 8% - 12%.

1. Skrzydło drzwiowe do wysokości 2100mm i do szerokości 1000mm posiada gwarancję na wypaczenia powyżej 4mm, natomiast skrzydła wyższe lub szersze wykonane na zlecenie zamawiającego – nie posiadają gwarancji na wypaczenia.
2. Drzwi i panele wykonane z drewna pracują na długości i szerokości. Z tego powodu nie przysługuje prawo składania reklamacji.
3. Farby akrylowe powodują uniesienie usłojenia, nie podlega to reklamacji.
4. Wyrób wymaga regulacji zaczepów zamka zależnie od pory roku i konserwacji okuć.

Tą czynność wykonuje zleceniodawca.

1. Producent może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia niezgodności w dokumentach, oraz wykonania zmian niedozwolonych w karcie gwarancji.
2. Za bezpodstawne wezwanie serwisu producenta do reklamacji, kosztami zostaje obciążony reklamujący. Koszt wezwania wynosi: 2,00zł za każdy kilometr, dojazd z firmy „DREWLUX” i powrót.
3. W terminie 30 dni producent gwarantuje naprawę wyrobu w przypadku wystąpienia wad fizycznych.
4. Drzwi lub inne wyroby wyprodukowane w firmie „DREWLUX” wywiezione poza granice Polski nie posiadają gwarancji producenta.

###### Adnotacje przebiegu napraw

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Data zgłoszenia | Data wykonania | Opis wykonywanych czynności i wymienionych części | Pieczątka zakładu |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Kwituję odbiór towaru I potwierdzam przyjęcie warunków gwarancji  .....................................................................................................  /Data i czytelny podpis klienta/ |

Szypliszki ……………… r.